  
Fiche Produit



24/11/2014

S.N. ROSSIGNOL - Route de St Cénéré - 53150 Montsûrs - Tél : 02.43.01.55.55 - Fax : 02.43.01.55.06  
site web : www.rossignol.fr

CENDRIER 3L MURAL ARKEA SANS SERRURE GRIS MANGANESE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CENDRIER 3L MURAL ARKEA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56514_1_56514_ARKEA_34.jpg) | |  |  | | --- | --- | | Référence : | 56514 | | Coloris : | GRIS MANGANESE | | Gencod : | 3019920565145 | | Nomenclature douanière : | 73239900 | |  |  | | Pièces détachées : | Non | | Notice de montage : | Non | | Logo Rossignol : | Oui | | Unité de vente : | Unitaire | |
| [CENDRIER 3L MURAL ARKEA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56514_2_56514_ARKEA_Profil.jpg) | [CENDRIER 3L MURAL ARKEA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56514_3_56514_ARKEA_face.jpg) |

|  |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques produits | Avantages |
| Acier traité anti-corrosion, garantie 5 ans (hors bords de mer et milieux salins) | Protection contre les intempéries |
| Acier poudré anti-UV |  |
| Vidage par décrochage | Facilité et rapidité de vidage du cendrier |

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONS | |
| Sans emballage | Avec emballage |
| Poids Net : 1.6 Kg | Poids Brut : 1.82 Kg |
|  | Volume Brut : 0 m3 |
| Dimension en mm ( L x l x H): 0 x 0 x 0 | Dimension en mm ( L x l x H) : 570 x 130 x 70 |

|  |  |
| --- | --- |
| PALETTISATION | |
| Quantité par palette | 130 |
| Dimension palette en mm ( L x l x H) | 1200 x 1000 x 850 |
| Nombre référence/couche | 13 |
| Nombre couche/palette | 10 |
| Poids palette (en Kg) | 247 |
| Palette perdue (palette europe sur demande) | |