  


24/11/2014

S.N. ROSSIGNOL - Route de St Cénéré - 53150 Montsûrs - Tél : 02.43.01.55.55 - Fax : 02.43.01.55.06  
site web : www.rossignol.fr

CENDRIER/CORBEILLE 6/30L KOPA / PIED GRIS MANGANESE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CENDRIER/CORBEILLE  6/30L KOPA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56446_1_56446_KOPA_34.jpg) | |  |  | | --- | --- | | Référence : | 56446 | | Coloris : | GRIS MANGANESE | | Gencod : | 3019920564469 | | Nomenclature douanière : | 73239900 | |  |  | | Pièces détachées : | Non | | Notice de montage : | Non | | Logo Rossignol : | Oui | | Unité de vente : | Unitaire | |
| [CENDRIER/CORBEILLE  6/30L KOPA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56446_2_56446_KOPA_face.jpg) | [CENDRIER/CORBEILLE  6/30L KOPA](http://www.rossignol.fr/images/produits/56446_3_56446_KOPA_profil.jpg) |

|  |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques produits | Avantages |
| Acier poudré anti-UV + Profilés aluminium | Solidité, résistant à la corrosion |
| Serrure à clé triangulaire | Evite l'ouverture intempestive du cendrier, clé standard utilisable sur toute la gamme des cendriers extérieurs |
| Sac maintenu par des étriers | Mise en place du sac facile |
| Spécial "Pause café" | Grande contenance, cendrier protégé des intempéries |

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSIONS | |
| Sans emballage | Avec emballage |
| Poids Net : 16.6 Kg | Poids Brut : 17.6 Kg |
|  | Volume Brut : 0.09 m3 |
| Dimension en mm ( L x l x H): 0 x 0 x 0 | Dimension en mm ( L x l x H) : 310 x 280 x 1020 |

|  |  |
| --- | --- |
| PALETTISATION | |
| Quantité par palette | 18 |
| Dimension palette en mm ( L x l x H) | 1200 x 1000 x 1730 |
| Nombre référence/couche | 3 |
| Nombre couche/palette | 0 |
| Poids palette (en Kg) | 327 |
| Palette perdue (palette europe sur demande) | |