
Fiche Produit



24/11/2014

S.N. ROSSIGNOL - Route de St Cénéré - 53150 Montsûrs - Tél : 02.43.01.55.55 - Fax : 02.43.01.55.06
site web : www.rossignol.fr

CENDRIER 3L MURAL ARKEA SANS SERRURE GRIS MANGANESE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENDRIER 3L MURAL ARKEA |

|  |  |
| --- | --- |
| Référence : | 56514 |
| Coloris : | GRIS MANGANESE |
| Gencod : | 3019920565145  |
| Nomenclature douanière : | 73239900 |
|   |   |
| Pièces détachées : | Non |
| Notice de montage : | Non  |
| Logo Rossignol : | Oui |
| Unité de vente : | Unitaire  |

 |
| CENDRIER 3L MURAL ARKEA | CENDRIER 3L MURAL ARKEA |

|  |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques produits | Avantages |
| Acier traité anti-corrosion, garantie 5 ans (hors bords de mer et milieux salins)  | Protection contre les intempéries  |
| Acier poudré anti-UV  |  |
| Vidage par décrochage  | Facilité et rapidité de vidage du cendrier  |

|  |
| --- |
| DIMENSIONS |
| Sans emballage | Avec emballage |
| Poids Net : 1.6 Kg | Poids Brut : 1.82 Kg |
|   | Volume Brut : 0 m3 |
| Dimension en mm ( L x l x H): 0 x 0 x 0 | Dimension en mm ( L x l x H) : 570 x 130 x 70 |

|  |
| --- |
| PALETTISATION |
| Quantité par palette | 130 |
| Dimension palette en mm ( L x l x H) | 1200 x 1000 x 850 |
| Nombre référence/couche | 13 |
| Nombre couche/palette | 10 |
| Poids palette (en Kg) | 247 |
| Palette perdue (palette europe sur demande) |